Plans de maintenance

Il est possible de planifier des plans de maintenance pour chaque machine, constitué par :

des actions planifiées ponctuelles : faire telle chose sur telle machine à telle date

des actions planifiées récurrentes : faire telle chose sur telle machine tous les X jours, Y mois, ou Z années.

Par exemple, sur l'exemple ci-dessus (onglet maintenant de la fiche machine), il faut :

graisser les roulements tous les 6 mois à partir du 01/06/2018

changer le dérailleur, le 14/05/2018.

Les opérations récurrentes peuvent être affichées via l'écran liste des plans de maintenance.

Fiche plan de maintenance

Si vous indiquez dans le champ Afficher qu'il faut l'afficher 3 jours avant la date d'échéance, elle sera affichée à partir 3 jours avant dans le widget to-do list, donc ici le 29 mai.

Le numéro de génération est un numérique, qui sera incrémenté de 1 à chaque génération d'action automatique. Dans ce cas, le libellé de l'action devra comporter la chaine #NUM, qui sera remplacée par le numéro au moment de la génération de l'action. L'application la plus simple de cette possibilité est la gestion des actions “anniversaire” : par exemple, vous voulez un rappel chaque année vous mentionnant l'âge de votre vélo : notez “Vélo #NUM ans” dans le libellé, 0 dans le numéro de génération, et la date du prochain anniversaire comme date de début. A la date prévue, une action sera générée, avec pour libellé “Vélo 1 ans”.

Il est possible d'activer ou de désactiver les actions de maintenance : la génération automatique sera suspendue, sans que l'action de maintenance planifiée ne soit supprimée.

Il est possible de lier une action de maintenance planifiée à un projet ou une tâche. Si le projet ou la tâche sont terminées, l'action de maintenance planifiée ne sera pas générée.

Autres articles “Machines”

Kits machine
Locations (monolignes)
Locations (multilignes)
Machines
Planning des locations
Plans de maintenance